**ALCANCE DEL CONTRATO**

Reparación de la vía perimetral en las instalaciones de COTECMAR – Planta Mamonal, que incluye:

* Rehabilitación de 578 m² de superficie vial, incluyendo actividades de limpieza, preparación de la superficie y aplicación de la capa final, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el INVIAS.
* Demarcación de 1.273 metros lineales de señalización horizontal, utilizando pintura reflectiva tipo III base solvente o base agua, según lo establecido en el Manual de Señalización Vial 2024 del Ministerio de Transporte y la ANSV.
* Gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), queIncluye la recolección, transporte y disposición final en sitios autorizados, cumpliendo con la las directrices del EPA Cartagena.
* Entrega de documentación final, como Certificados de disposición de RCD, registros fotográficos del proceso, informes técnicos de calidad y planos de la señalización ejecutada.

**REQUISITOS EXCLUYENTES:**

* Certificado de experiencia del personal técnico (ingeniero residente con matrícula profesional vigente, con mínimo tres años de experiencia en pavimentación).
* Certificación de PIN como generador de RCD, emitido por EPA Cartagena.
* Acreditación de manejo de RCD a través de transportistas y receptores autorizados (con PIN del sitio de disposición final).

**TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CRITERIOS** | **DESCRIPCION** | **LINEAMINETO PARA LA EVALUACION** | **DOCUMENTO SOPORTE** |
| 1. Precio | Valor total de la oferta | **Rango de puntuación: 0 – 43**  El precio más bajo recibirá la puntuación más alta (43 puntos). Las otras ofertas serán evaluadas proporcionalmente. | Oferta económica |
| 1. Tiempo de entrega | Plazo de ejecución incluyendo el periodo de alistamiento y preparación | **Rango de puntuación: 0 – 29** El tiempo de entrega más corto recibirá la puntuación más alta (29 puntos). Las otras ofertas serán evaluadas proporcionalmente.  Cronograma del proyecto y plan de manejo ambiental | Cronograma y plan de manejo ambiental |
| 1. Experiencia | Tiempo de experiencia en el mercado | **Rango de puntuación: 0 – 28**  A mayores experiencias obtenidas en ejecución de obras civiles similares a vías obtendrá puntuación más alta (28 puntos). Las otras ofertas serán evaluadas proporcionalmente. | Certificados |

**ENTREGABLES:**

* Acta de inicio y finalización.
* Registro fotográfico del antes, durante y después.
* Certificados de disposición final de RCD con PIN.
* Planos de señalización ejecutada.
* Informes técnicos de calidad del material usado.
* Garantía por mínimo 6 meses de estabilidad de la obra.